{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Основная","Параметры модулей"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Основная","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,4],[4,2,4,3],[5,2,5,3]]}
[]
[null,"Опросный-лист по услуге Direct Connect (Включение)"]
[]
["№","Тип данных","Основной канал","Резервный канал (опционально, доп.стоимость)","Комментарии к заполнению"]
[1,"Наименование компании заказчика",null,null,"Пример: ООО \"Облако\""]
[2,"ФИО сотрудника заказчика\nE-mail и номер телефона для связи",null,null,"Укажите минимум одного сотрудника заказчика для обсуждения детали подключения"]
[3,"Требуется создать новый канал или изменить текущий","Выберите значение","Выберите значение","Выберите значение из списка"]
[4,"Если требуется изменить текущий канал, укажите параметры подключения",null,null,"Укажите параметры текущего канала (платформа, пропускная способность, тип подключения, vlan ID). Далее в опростном листе заполните новые параметры подключения"]
[5,"Скорость подключения","Выберите значение","Выберите значение","Выберите значение из списка"]
[6,"Облачная платформа","Выберите значение","Выберите значение","Выберите облачную платформу к которой осуществляется подключение"]
[7,"Выбрать точку присутствия для подключения к Cloud.ru","Выберите значение","Выберите значение","Подключение к сети Cloud.ru происходит через точку присутствия (РОР), выберите нужный из списка"]
[8,"Требуется ли кроссировка в точке присутствия?","Выберите значение","Выберите значение","Cloud.ru возмет на себя задачу по организации кроссировки в точке присутствия"]
[9,"Если требуется кроссировка, укажите координаты оборудования для коммутации в точке присутствия",null,null,"Укажите название оператора, этаж, номер помещения, ряд, стойку, № КРУС, № портов на оборудования заказчика"]
[10,"SFP модуль для кроссировки ","Выберите значение","Выберите значение","Если заказчик использует собственные модули, необходимо, чтобы модули совпадали по характеристикам с модулями во вкладке \"Параметры модулей\""]
[11,"Количество SFP модулей",null,null,"Впишите нужное количество"]
[12,"Режим работы порта","Выберите значение","Выберите значение","Важно! При подключении Direct Connect Cloud.ru выдает заказчику Vlan ID и ptp подсеть. При необходимости возможно изменение этих параметров по запросу заказчика\nдля Evolution режим работы порта только TRUNK."]
[13,"Тип подключения","Выберите значение","Выберите значение","L2VPN - point to point, L3VPN - point to multipoint\nВажно! Для Evolution только L3VPN - point to multipoint"]
[14,"Для L3VPN укажите протокол маршрутизации","Выберите значение","Выберите значение","Важно! Для Evolution только протокол BGP"]
[15,"В случае BGP, укажите номер AS заказчика",null,null,"Укажите номер AS заказчика\nВажно! Для Advanced можно использовать любой номер AS, кроме 64512 – это номер AS Advanced.\nДля VMware можно использовать любой номер private AS из диапазона 64.512 – 65.534\nДля Evolution можно использовать любой номер AS из диапазонов:\n16-битные ASN: от 64512 до 65534 (RFC 6996)\n32-битные ASN: от 131072 до 4294967294 (RFC 4893)\n"]
[16,"Для Evolution. Project-ID ЛК",null,null," Инструкция \"Как найти и скопировать ID проекта ОП\" "]
[17,"Для Advanced. Укажите Project ID",null,null,{"$f":"HYPERLINK(\"https://cloud.ru/ru/docs/dc/ug/topics/faq__project-id.html\",\"Инструкция «Где найти ProjectID»:\nIdentity and Access Management > Projects > View (required project) >  Project ID (https://cloud.ru/ru/docs/dc/ug/topics/faq__project-id.html)\")","v":"Инструкция «Где найти ProjectID»:\nIdentity and Access Management > Projects > View (required project) >  Project ID (https://cloud.ru/ru/docs/dc/ug/topics/faq__project-id.html)"}]
[18,"Для VMware. Укажите название тенанта и VDC к которому будет произведено подключение",null,null,"Пример названия тенанта: Cloud_B2B-WwSR8ISp7"]
[19,"Для VMware. Скорость подключения в Vmware",null,null,"Для DC в VMware есть понятие переподписки ресурсов, где ресурсы edge нод распределяются между несколькими пользователями"]
[20,"Для VMware. Параметры настройки Edge Bridge ",null,null,"Укажите информацию о бриджинге: наименование p-t-p сегмента, IP адрес с маской подсети, не менее /29 для точки терминации на EdgeGW "]
[]
[21,"Дополнительная информация",null,null,"В этом разделе можно отобразить дополнительные параметры подключения клиента"]

{"sheet":"Параметры модулей","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№","Скорость","Наименование"]
[1,"1 Гбит/с","Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем LC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB), с поддержкой функции DDM"]
[2,"10 Гбит/с","Одноволоконный модуль, SFP+ WDM 10GBASE-LR/LW, разъем LC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1270/1330нм, дальность до 20км (12dB)"]
[3,"10 Гбит/с","Двухволоконный модуль, SFP+ 10GBASE-LR/LW, разъем LC duplex, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (11dB)"]